|  |
| --- |
| CISC CODE |
| START ADD A, B, C |
| ADD D, E, F |
| ADD C, F, G |
| BRZ ISZERO |
| BRZ ISNEG |
| ADD F, G, C |
| BR END |
| ISZERO ADD F, J, C |
| BR END |
| ISNEG ADD G, J, C |
| END STOP |

**LAB9-CH13- ORIGINAL CICS SOURCE CODE**

**STEP1 CISC to RISC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LABEL | OPERATION | OPERANDS |
| START ADD A, B, C | LR1 | A |
|  | LR2 | B |
|  | ADD | R1, R2, R3 |
|  | STR3 | C |
| ADD D, E, F | LR1 | D |
|  | LR2 | E |
|  | ADD | R1, R2, R3 |
|  | STR3 | C |
| ADD C, F, G | LR1 | C |
|  | LR2 | F |
|  | ADD | R1, R2, R3 |
|  | STR3 | G |
| BRZ ISZERO | BRZ ISZERO | ISZERO |
| BRN ISNEG | BRN ISNEG | ISNEG |
| ADD F, G, C | LR1 | F |
|  | LR2 | G |
|  | ADD | R1, R2, R3 |
|  | STR3 | C |
| BR END | BR END | END |
| ISZERO ADD F, J, C | LR1 | F |
|  | LR2 | J |
|  | ADD | R1, R2, R3 |
|  | STR3 | C |
| BR END | BR END | END |
| ISNEG ADD G, J, C | LR1 | G |
|  | LR2 | J |
|  | ADD | R1, R2, R3 |
|  | STR3 | C |
| END STOP | END STOP | STOP |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**STEP2a Register Time Usage and renaming and load/store change/removal**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LABEL | OPERATION | OPERANDS | R1 | R2 | R3 |
| START | LR1 | A | A |  |  |
|  | LR2 | B |  | B |  |
|  | ADD | R1, R2, R3 |  |  |  |
|  | STR3 | C |  |  | C |
| ADD D, E, F | LR1 | D | D |  |  |
|  | LR2 | E |  | E |  |
|  | ADD | R1, R2, R3 |  |  |  |
|  | STR3 | F |  |  | F |
| ADD C, F, G | LR1 | C | C |  |  |
|  | LR2 | F |  | F |  |
|  | ADD | R1, R2, R3 |  |  |  |
|  | STR3 | G |  |  | G |
| BRZ ISZERO | BRZ ISZERO | ISZERO |  |  |  |
| BRN ISNEG | BRN ISNEG | ISNEG |  |  |  |
| ADD F, G, C | LR1 | F | F |  |  |
|  | LR2 | G |  | G |  |
|  | ADD | R1, R2, R3 |  |  |  |
|  | STR3 | C |  |  | C |
| BR END | BR END | END |  |  |  |
| ISZERO ADD F, J, C | LR1 | F | F |  |  |
|  | LR2 | J |  | J |  |
|  | ADD | R1, R2, R3 |  |  |  |
|  | STR3 | C |  |  | C |
| BR END | BR END | END |  |  |  |
| ISNEG ADD G, J, C | LR1 | G | G |  |  |
|  | LR2 | J |  | J |  |
|  | ADD | R1, R2, R3 |  |  |  |
|  | STR3 | C |  |  | C |
| END STOP | END STOP | STOP |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**STEP2b Final OPTIMIZED CODE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LABEL | OPERATION | OPERANDS | R1 | R2 | R3 |
| START | LR1 | A | A |  |  |
|  | LR2 | B |  | B |  |
|  | ADD | R1, R2, R3 |  |  | **C** |
|  | LR1 | D | D |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

CISC CODE RESULTS for 3 sets of VARIABLE VALUES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CISC CODE | 1: A=1, B=2, D=3, E=4, J=1 | 2: A=1, B=2, D=3, E=-6, J=1 | 3: A=1, B=2, D=3, E=-8, J=1 |
| START ADD A, B, C | C=3 | C=3 | C=3 |
| ADD D, E, F | F=7 | F=-3 | F=-5 |
| ADD C, F, G | G=10 | G=0 | G=-2 |
| BRZ ISZERO | NOT TAKEN | TAKEN | NOT TAKEN |
| BRZ ISNEG | NOT TAKEN |  | TAKEN |
| ADD F, G, C | C=17 |  |  |
| BR END | TAKEN |  |  |
| ISZERO ADD F, J, C |  | C=-2 |  |
| BR END |  | TAKEN |  |
| ISNEG ADD G, J, C |  |  | C=-1 |
| END STOP |  |  |  |
| **FINAL VALUES**> | **C=17, F=7, G=10** | **C=-2, F=-3, G=0** | **C=-1, F=-5, G=-2** |

OPTIMIZED RISC CODE RESULTS for 3 sets of VARIABLE VALUES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPTIMIZED RISC CODE | 1: A=1, B=2, D=3, E=4, J=1 | 2: A=1, B=2, D=3, E=-6, J=1 | 3: A=1, B=2, D=3, E=-8, J=1 |
| START LR1 A |  |  |  |
| LR2 B |  |  |  |
| ADD R1, R2, R3 | R3=3 | R3=3 | R3=3 |
| LR1 D |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **FINAL VALUES>** | **C=17, F=7, G=10** | **C=-2, F=-3, G=0** | **C=-1, F=-5, G=-2** |